#  Приложение 1. Таблица опций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ опции** | **Значение по умолчанию** | **Допустимые значения** | **Описание** |
| 1 | 0 |  | **Режим работы ККТ** |
| 0 | Обычный режим |
| 2 | Билетный режим |
| 3 | Режим работы в системе ЕГАИС |
|  5 | 16 | 1-16 | **Количество кассиров в системе** |
|  6 | 16 | 1-16 | **Количество отделов в системе** |
| 8 | 1 |  | **Отдел по умолчанию** |
| 0 | Отдел по умолчанию не определен. После ввода цены необходимо нажать клавишу «**ПИ**», указать номер отдела и нажать клавишу «**ПИ**».При вводе кода товара из базы, для которого не определен отдел, его номер вводится вручную после запроса. |
| 1-16 | Значение опции определяет отдел по умолчанию. После ввода цены необходимо нажать клавишу «**ПИ**», при этом номер отдела будет определен значением опции (все продажи проводятся в отдел, номер которого определяется значением опции).При вводе кода товара из базы, для которого не определенотдел, его номер вводится вручную после запроса или определяется значением опции после нажатия клавиши «**ПИ**». |
|  9 | 2 | 0-2 | **Количество знаков после запятой** |
| 13 | 1 |  | **Прогон бумаги после чека (строк)** |
| 0-10 | Значение опции определяет количество дополнительногопрогона бумаги между чеками |
| 14 | 1 |  | **Прогон бумаги после отчетов (строк)** |
| 0-10 | Значение опции определяет количество строк дополнительногопрогона бумаги после отчетов |
|  15 | 1 | 1-6 | **Тип системы налогообложения:**1. - ОСН - общая,
2. - УСН Доход - упрощенная с дохода,
3. - УСН Доход-Расход - упрощенная с доход – расхода, 4 - ЕНВД - единый налог на вмененный доход,
4. - ЕСН - единый сельскохозяйственный налог,
5. - Патент - патентная система налогообложения
 |
| 16 | 0 |  | **Ограничение стоимости товара** |
| 0 | Без ограничений |
| 1-50000 | Ограничение общей стоимости товара (с учетом количестватовара) при вводе в кассовом режиме (в рублях) |
| 17 | 0 |  | **Виртуальный Com-порт через USB по стандарту USB CDC** |
| 0 | Не назначен |
| 1 | Сканер |
| 2 | Весы |
| 3 | ПЭВМ |
| 18 | 5 |  | **Скорость обмена информацией через виртуальный Com- порт через USB по стандарту USB CDC** |
| 0 | 4800 |
| 1 | 9600 |
| **№ опции** | **Значение по умолчанию** | **Допустимые значения** | **Описание** |
|  |  | 2 | 19200 |
| 3 | 38400 |
| 4 | 57600 |
| 5 | 115200 |
| 19 | 0 |  | **Назначение СОМ1** |
| 0 | нет |
| 1 | Сканер |
| 2 | Весы |
| 3 | ПЭВМ |
| 20 | 3 |  | **Скорость обмена информацией через СОМ1** |
| 0 | 4800 |
| 1 | 9600 |
| 2 | 19200 |
| 3 | 38400 |
| 4 | 57600 |
| 5 | 115200 |
| 21 | 0 |  | **Назначение СОМ2** |
| 0 | нет |
| 1 | Сканер |
| 2 | Весы |
| 3 | ПЭВМ |
| 22 | 3 |  | **Скорость обмена информацией через СОМ2** |
| 0 | 4800 |
| 1 | 9600 |
| 2 | 19200 |
| 3 | 38400 |
| 4 | 57600 |
| 5 | 115200 |
| 23 | 0 | 0-2 | **Назначение USB Slave** (0-нет, 1-комп (конфигуратор), 2-комп(фиск. рег.)) |
| 24 | 1 | 0-1 | **USB HID – устройство**:0-обрабатывается как сканер,1-обрабатывается как клавиатура |
| 25 | 1 | 0-1 | **конфигурация USB**: 0 - Device 1 – Host |
| 26 | 120 |  | **Отключение подсветки экрана**(в секундах) |
| 0 | Подсветка экрана не отключается |
| 5-600 | Значение опции определяет количество секунд, по истечениикоторых подсветка экрана отключается. |
| 28 | 0 |  | **Показывать дату/время при включении** |
| 0 | Показывать |
| 1 | Не показывать |
| 29 | 0 |  | **Протокол весов** |
| 0 | Весы ОКА |
| 1 | Весы MW |
| 2 | Весы CAS\_CI |
| 3 | Весы CAS\_ER |
| 4 | Весы CAS\_М |
| **№ опции** | **Значение по умолчанию** | **Допустимые значения** | **Описание** |
| 30 | 1 | 0-5 | **Звуковое эхо клавиатуры** (0 – звук нажатия клавишотключен, 1 – стандартный звук, 2-5 – тихий) |
| 31 | 130 |  | **Контрастность дисплея** |
| 1-254 | Значение опции определяет контрастность дисплея |
| 33 | 0 |  | **Префикс весового штрих-кода** |
| 0 | Весовой штрих-код не поддерживается |
| 20-29 | Штрих-код, начинающийся с цифр от 20 до 29, понимается каквесовой |
| 39 | 1 |  | **Скидки на чек** |
| 0 | Запрещены |
| 1 | Разрешены |
| 40 | 0 |  | **Суммовые продажи** |
| 0 | Разрешены операции по справочнику кодов цен и операцииручного ввода сумм. |
| 1 | Разрешены операции только по справочнику кодов цен(операции ручного ввода сумм запрещены). |
| 41 | 0 |  | **Оформление в кассовом режиме по умолчанию**: |
| 0 | чек прихода |
| 1 | чек расхода |
| 48 | 4 | 1-7 | **Яркость печати** |
| 49 | 2 | 1-15 | **Системный шрифт** |
| 50 | 2 | 1-15 | **Основной шрифт кассового режима** |
| 51 | 2 | 1-15 | **Шрифт наименования товара** |
| 52 | - | - | Зарезервирована |
| 53 | 12 | 5-17 | **Шрифт итоговых сумм чека** |
| 54 | 9 | 1-15 | **Шрифт печати журнала продаж** |
| 55 | 8 | 1-15 | **Шрифт печати отчетов** |
| 56 | 0 |  | **Загружать графический логотип в заголовок** |
| 0 | Не печатать логотип, используется текстовый заголовок |
| 1 | Печатать только логотип, текстовый заголовок игнорируется |
| 2 | Печатать сначала логотип, затем текстовый заголовок |
| 3 | Печатать сначала текстовый заголовок, затем логотип |
| 57 | 0 |  | **Передача СМС в кассовом режиме** |
| 0 | Касса не передает СМС |
| 1 | Касса передает СМС через модем(п. [4.7](#_bookmark19)) |
| 58 | 0 |  | **Печать при закрытии смены нефискального отчета за смену**: |
| 0 | не печатать |
| 1 | печатать отчет за смену |
| 2 | печатать отчет за смену с ГРОСС-итогами |
| 60 | 0 |  | **Печать при закрытии смены нефискального отчета по отделам**: |
| 0 | не печатать отчет |
| 1 | печатать отчет |
| 2 | печатать отчет с ГРОСС-итогами |
| 61 | 0 |  | **Печать при закрытии смены нефискального отчета по** |
| **№ опции** | **Значение по умолчанию** | **Допустимые значения** | **Описание** |
|  |  |  | **товарам**: |
| 0 | Не печатать |
| 1 | Печатать отчет |
| 62 | 1 |  | **Расчет налога**: |
| 0 | при оформлении товара со ставкой НДС 10% или 20%соответствующий налог начисляется |
| 1 | при оформлении товара со ставкой НДС 10% или 20%соответствующий налог выделяется из цены товара аналогично НДС 10/110% и 20/120 % |
| 63 | 1 |  | **Расчет выделяемого налога** (10/110%, 20/120% и при опции62, установленной в значение «1», 10% и 20%): |
| 0 | Налог считается на цену единицы товара |
| 1 | Налог считается на общую стоимость товара (с учетомколичества) |
| 64 | - | - | Номер билета |
| 65 | - | - | Серия билета |
| 66 | - |  | **Вид номенклатуры:** |
| 0 | Товар |
| 1 | Услуга |
| 67 | - |  | **Тип оплаты:** |
| 0 | Наличные |
| 1 | Безналичные |
| 70 | - | - | ИНН покупателя |
| 71 | - | - | Наименование покупателя |
| 73 | - | - | Выбор способа расчета по клавише «ВЗ» (при работе сосканером) |
| 80 | 0 |  | **Передача данных на сервер ОФД и сервер ККТ**: |
| 0 | в соответствии с программированием ФН, ОФД, сервера ККТ |
| 1 | при включении ККТ на дисплее отображаются запросы наподключение к серверу ОФД и к серверу ККТ (в соответствии с программированием ФН, ОФД, сервера ККТ) |
| 81 | 0 |  | **Обновление загруженных с сервера данных:** |
| 0 | обновление загруженных с сервера данных послеподтверждения запроса |
| 1 | автоматическое обновлениезагруженных с сервера данных без запроса подтверждения |